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Procedure di manutenzione

Controllo e pulizia
	[image: ]   Avvertenza
 
 
· Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.
· Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.
 
  [image: ]    Pericolo
 
 
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3 .


Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle  Tab. 4.1,   Tab. 4.2,  Tab. 4.3 e  Tab. 4.4  sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche approvate in questo manuale.


4.1
	CONTROLLO E PULIZIA

	DESCRIZIONE OPERAZIONE
	FREQUENZA (ORE)

	
	100
	200
	500

	Livello olio motore  (8)
	 
	 
	 

	Livello liquido refrigerante  (8) (9)
	 
	 
	 

	Presenza acqua nel filtro carburante
	 
	 
	 

	Cartuccia filtro aria   (2)
	 
	 
	 

	Tubi olio (1)
	 
	 
	 

	Cinghia alternatore  (8)
	 
	 
	 

	Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) - Tubi carburante  (3)
	 
	 
	 

	Motorino di avviamento  (1)
	 
	 
	 

	Alternatore  (1)
	 
	 
	 



(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.
(2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose.
(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.
(4) - In caso di scarso utilizzo: 5 anni.
(5) - In caso di scarso utilizzo: 24 mesi.
(6) - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER.
(7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.
(8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore.
(9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.



	Livello olio motore
1. 


Prima di controllare il livello dell'olio motore assicurasi che la macchina sia in piano.
2. Rimuovere l'asta livello olio  B  e controllare che il livello sia prossimo ma non oltre il  MAX .
3. Rabboccare se il livello non è prossimo al  MAX  e reinserire in modo corretto l'asta livello olio  B .
4. Riavvitare il tappo  A o C .
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	Livello liquido refrigerante


1. Svitare il tappo  A .
2. Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.
3. Per motori provvisti di vaschetta d'espansione, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo.
4. Avvitare il tappo  A  del radiatore o  B  della vaschetta d'espansione  C .
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	Filtro Aria
 
· Sganciare i due ganci F del coperchio A .
· Estrarre la cartuccia B .
· Pulire internamente i componenti A e D con l'ausilio di un panno umido.
· Controllare le condizioni della cartuccia B , procedere alla sostituzione se si sospetta un livello di intasamento elevato anche se non si raggiungono le ore previste in Tab. 4.2 .
· Rimontare:
- la cartuccia B .
- il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci F .
[image: ]

	Presenza acqua nel filtro carburante
 
[image: ]     Importante
 
 
·  Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
 
  [image: ]    Pericolo
 
 
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3.


1. Svitare leggermente il tappo drenaggio acqua  A  senza smontarlo.
2. Far fuoriuscire l'acqua se presente.
3. Avvitare nuovamente il tappo drenaggio acqua  A  non appena il carburante fuoriesce.
	[image: ]

	Controllo radiatore - superficie di scambio
 
[image: ]    Pericolo
 
 
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3 .
NOTA:  Componente non necessariamente fornito da  KOHLER .

 
[image: ]   Importante
 
 

 

· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2.
· Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa.
· La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati.

 
1. Controllare le superfici di scambio del radiatore  A .
2. Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate.
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	Cinghia alternatore
 
[image: ]     Importante
 
 
· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3.


NOTA : La cinghia è a regolazione fissa.


1. Controllare la stato della cinghia  A ; nel caso fosse deteriorata o non integra  sostituirla .

 
NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia  A  siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge  B .
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	Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante /  carburante )
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Pericolo
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3.

Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità.
 
 
[image: ]
Importante
· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
· Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata  KOHLER .
· Per gli altri tubi non illustrati fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina.
1.  Verificare l'integrità dei tubi e manicotti  A .
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	1. Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia del motorino  A  tramite aria compressa.
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	1. Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia dell'alternatore  A  tramite aria compressa.
	[image: ]


 
 



Sostituzione
	· I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.
· La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.
· Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.
 
[image: ]    Avvertenza
 
 
· Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.
· Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.
· Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente;

 

- siano serrati correttamente:

 

il tappo scarico olio;

 

il tappo rifornimento olio.
 
[image: ]     Importante
 
 
· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
 
   [image: ]    Pericolo
 
 
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3 .


Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle  Tab. 4.1,   Tab. 4.2,  Tab. 4.3 e  Tab. 4.4  sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche approvate in questo manuale.


4.2
	SOSTITUZIONE

	DESCRIZIONE OPERAZIONE
	FREQUENZA (ORE)

	
	500
	1000
	2000
	4000

	Cartuccia filtro aria  (2 )
	 
	 
	 
	 

	Tubi olio (5)
	 
	 
	 
	 

	Cinghia alternatore  ( 3 )
	 
	 
	 
	 

	Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante)  (4 )  (6) (7)
	 
	 
	 
	 

	Tubi carburante  ( 4 )  (6) (7)
	 
	 
	 
	 

	Liquido refrigerante


	 
	OAT  ( 4 )  (6) 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	HOAT  ( 4 )  (6)  (10)
	 
	 
	 
	 





4.3
	SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE

	VERSIONE MOTORE
	FREQUENZA (ORE)

	
	500
	1000

	[image: ]  Compact Sump  (1)
	 
	 

	[image: ]  Deep Sump  (1)
	 
	 





4.4
	SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE

	VERSIONE MOTORE
	FREQUENZA (ORE)

	
	500
	1000

	[image: ]  STD Filtration  (1)
	 
	 

	[image: ]  High Filtration  (1)
	 
	 





(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.
(2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose.
(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.
(4) - In caso di scarso utilizzo: 5 anni.
(5) - In caso di scarso utilizzo: 24 mesi.
(6) - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER.
(7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.
(8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore.
(9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.
(10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.

	
Olio motore e filtro olio

	NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute.

 
· Svitare il tappo rifornimento olio  A  o il tappo di rifornimento olio  C  se il tappo  A  non risultasse accessibile.
	
[image: ]
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· Svitare con apposita chiave la cartuccia filtro olio  F .
· Inserire e avvitare la nuova cartuccia filtro olio  F  (coppia di serraggio a  15  Nm ).
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· Estrarre l'asta livello olio  B .
· Rimuovere il tappo scarico olio  D  e la guarnizione  E  (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio).
· Scaricare l'olio in un contenitore appropriato.
· Sostituire la guarnizione  E .
· + Applicare Loctite 242 sul filetto del tappo D .
· Avvitare il tappo scarico olio  D  (coppia di serraggio a  35  Nm ).
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· Rifornire con olio del tipo e quantità prescritto ( Tab. 2.2 ).
· Inserire e rimuovere l'asta livello olio  B  per controllare il livello
· Rabboccare se il livello non è prossimo al  MAX .
· A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio  B .
· Avvitare il tappo  A o C .
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	Cartuccia filtro carburante

	[image: ]   Importante
 
 
· Non riempire la cartuccia nuova  A  con il carburante.

· Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante.
· Svitare e rimuovere la cartuccia  A .
· Lubrificare la guarnizione  C  della nuova cartuccia.
· Avvitare la nuova cartuccia  A  sul supporto  B  (serrare manualmente).
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· Sostituire il prefiltro  H  se presente.
· Eseguire le operazioni descritte al  Par. xx .
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Cartuccia filtro aria

	
[image: ]     Importante
 
 

·  Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
NOTA:  Componenti non necessariamente forniti da  KOHLER .
 
· Sganciare i due ganci  F  del coperchio  A .
· Estrarre la cartuccia  B .
· Pulire internamente i componenti  A e D  con l'ausilio di un panno umido.
· Rimontare:

- la nuova cartuccia  B .
- il coperchio  A  verificando la corretta tenuta dei ganci  F .
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	Cinghia alternatore

	· Rimuovere cinghia  A  tramite l'utilizzo dell' attrezzo  ST_57 .
· Inserire la nuova cinghia  A  tramite l'utilizzo dell' attrezzo  ST_57 .


NOTA :  Assicurasi che le costole della cinghia  A  siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge  B .
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SMONTAGGIO
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MONTAGGIO

	


	Manicotti in gomma

	· Svitare il tappo  A  con cautela (circuito in pressione). 
· Scaricare tutto il liquido contenuto all'interno del radiatore  G  tramite il rubinetto  D  in un contenitore appropriato.
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	· Svitare le viti  E  e rimuovere il supporto filtro carburante  G .
· Svitare il tappo  F , rimuovere la guarnizione  H , per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento motore.
· Sostituire la guarnizione  H .
· Avvitare il tappo  F  (coppia di serraggio a  35 Nm ).
· Fissare il suporto filtro carburante  G  tramite le viti  E  (coppia di serraggio a  25 Nm ).
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	· Sostituire tutti i manicotti B . §
	[image: ]
[image: ]

	· Svitare il tappo  A  e rifornire il radiatore con il refrigerante composto da: 50% ANTIFREEZE e 50% acqua decalcificata.
· Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.
· Per motori provvisti di vaschetta d'espansione, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo.
· Riavvitare a fondo il tappo  A .
· Mantenere il motore a regime minimo di rotazione o senza carico fino ad abbassamento e stabilizzazione del livello liquido refrigerante (il tempo di attesa varia in base alla temperatura ambiente).
· Spegnere il motore e attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente.
· Rabboccare fino al riferimento di livello  MAX . se presente la vaschetta d'espansione.
· In assenza della vaschetta d'espansione il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.
Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.
· Avvitare il tappo  A  del radiatore o della vaschetta d'espansione.
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	Tubi carburante

	· Sostituire tutti i tubi  B . §
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	$MACHINE$

	$INSTRUCTION$





		Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.
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