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Informazioni uso e manutenzione

Prima dell'avviamento
· Leggere attentamente quanto descritto nelle seguenti pagine ed eseguire le operazioni di seguito riportate seguendo scrupolosamente le istruzioni indicate.

 
 
[image: ]   Importante
 
 

· Il mancato rispetto delle operazioni descritte nelle pagine seguenti può comportare il rischio di danni al motore, all'applicazione su cui è installato e alle persone e/o cose.
· Intensificare la frequenza delle manutenzioni in condizioni gravose di funzionamento (frequenti spegnimenti e avviamenti, ambienti molto polverosi o molto caldi, ecc).



Procedura di primo avviamento
	Riempimento del circuito carburante
 
[image: ]   Importante
 
 
· Seguire queste istruzioni per il primo avviamento del motore o nel caso il motore si sia spento a causa di mancanza di carburante nel serbatoio.
1. Rifornire il serbatoio carburante con il carburante approvato al  Par. 2.5 .
	 

	Per configurazione motore con pompa alimentazione carburante meccanica


1. Disconnettere il connettore  A  dalla pompa iniezione  B e metterlo in un contenitore appropriato. 
2. Premere la leva  C  della pompa alimentazione  D  fino alla fuoriuscita di carburante dal connettore  A .
3. Connettere il connettore  A  sulla pompa iniezione  B .
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	Per configurazione motore con pompa alimentazione carburante elettrica


1. Disconnettere il connettore  A  dalla pompa iniezione  B  e metterlo in un contenitore appropriato. 
2. Girare la chiave del quadro in posizione  ON  fino alla fuoriuscita di carburante dal connettore  A .
3. Girare la chiave del quadro in posizione  OFF .
4. Connettere il connettore  A  sulla pompa iniezione  B .
	  [image: ]


 



Avviamento e spegnimento
	4.3.1 Avviamento


1. Controllare il livello dell'olio motore, del carburante e del refrigerante e rifornire se necessario ( Par. 4.5 -  4.7 ).
2. Inserire la chiave di accensione sul quadro comandi (se fornito).
3. Ruotare la chiave in posizione  ON .
4. Ruotare la chiave oltre la posizione  ON  e rilasciarla quando si è avviato il motore (la chiave tornerà in posizione  ON  automaticamente).
[image: ]   Importante
 
 

  

· Al primo avviamento, eseguire le operazioni  Par. 4.2 .
· Non azionare il motorino di avviamento oltre 15 secondi consecutivi: se il motore non si avvia, per non danneggiare il motorino di avviamento, attendere un minuto prima di ripetere l'operazione di avviamento.
· Nel caso in cui il motore non si avvii dopo due tentativi consultare le  Tab. 5.2 , per individuare la causa.

	[image: ]
NOTA: l'immagine del pannello di controllo è solo a scopo illustrativo e può variare o non è fornita da REHLKO .

	Il quadro P può essere montato a bordo motore o macchina. In  Tab. 4.1  vengono illustrate le funzioni principali.


Tab. 4.1
	POS.
	DESCRIZIONE

	H
	Indicatore conta ore

	R
	Indicatore n° di giri motore (RPM)

	S
	 Interruttore di comando per avviamento motore

	W1
	Warning Light - carburante sotto il livello MIN

	W2
	Indicatore di nessuna avaria

	W3
	Warning Light - olio motore non in pressione

	W4
	Warning Light - temperatura refrigerante elevata

	W5
	Warning Light - batteria non in carica

	W6
	Warning Light - indicatore allarme macchina

	W7
	Warning Light - accensione candelette/heater

	W8
	Warning Light - indicatore generico di allarme

	W9
	Warning Light - filtro aria intasato




	4.3.2 Dopo l'avviamento
[image: ]     Avvertenza
 
 
· Assicurarsi che con il motore in marcia tutte le spie di controllo sul quadro di controllo siano spente.
· Tenere al minimo per qualche minuto come da tabella (eccetto per motori a velocità costante).


Tab. 4.2
	TEMPERATURA AMBIENTE
	TEMPO

	≤ -20°C
	2 minuti

	da -20°C a -10°C
	1 minuto

	da -10°C a -5°C
	30 secondi

	da -5°C a 5°C
	20 secondi

	≥ 5°C
	15 secondi




	  4.3.3 Spegnimento


1. Non spegnere il motore in condizioni di pieno carico o ad alta velocità di rotazione (eccetto per motori a velocità costante).
2. Prima di spegnerlo, lasciarlo funzionare al minimo e senza carico per circa 1 minuto.
3. Ruotare la chiavetta in posizione  OFF .


 



Manutenzione periodica
· In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle Tab. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 .
· I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.
· La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.
· Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.
 
[image: ]    Avvertenza
 
 

· Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.
· Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.
· Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che:
· - l'asta livello olio sia inserita correttamente;
· - siano serrati correttamente:
· il tappo scarico olio;
· il tappo rifornimento olio.
 
[image: ]     Importante
 
 
· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
 
  [image: ]   Pericolo
 
 

· Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 .
 
Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 4.3 , Tab. 4.4 , Tab. 4.5  e Tab. 4.6  sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche approvate in questo manuale.

4.3
	CONTROLLO E PULIZIA

	DESCRIZIONE OPERAZIONE
	FREQUENZA (ORE)

	
	100
	200
	500

	Livello olio motore (8)
	 
	 
	 

	Livello liquido refrigerante (8) (9)
	 
	 
	 

	Presenza acqua nel filtro carburante
	 
	 
	 

	Cartuccia filtro aria   (2)
	 
	 
	 

	Superfice di scambio radiatore
	 
	 
	 

	Tubi olio (1)
	  TBD
	 TBD
	  TBD

	Cinghia alternatore (8)
	 
	 
	 

	Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) - Tubi carburante (3)
	 
	 
	 

	Motorino di avviamento  (1)
	 
	 
	 

	Alternatore  (1)
	 
	 
	 



4.4
	SOSTITUZIONE

	DESCRIZIONE OPERAZIONE
	FREQUENZA (ORE)

	
	500
	1000
	2000
	4000

	Cartuccia filtro aria (2 )
	 
	 
	 
	 

	Tubi olio (5)
	  TBD
	  TBD
	  TBD
	  TBD

	Cinghia alternatore ( 3 )
	 
	 
	 
	 

	Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) (4 )  (6) (7)
	 
	 
	 
	 

	Tubi carburante ( 4 )  (6) (7)
	 
	 
	 
	 

	Liquido refrigerante


	OAT ( 4 )  (6) 
	 
	 
	 
	 

	
	HOAT ( 4 )  (6)  (10)
	 
	 
	 
	 




 
4.5
	SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE

	VERSIONE MOTORE
	FREQUENZA (ORE)

	
	250
	500
	1000

	[image: ]  Small Sump  (1)
	 
	 
	 

	[image: ] Compact Sump  (1)
	 
	 
	 

	[image: ]  Deep Sump  (1)
	 
	 
	 


 
4.6
	SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE

	VERSIONE MOTORE
	FREQUENZA (ORE)

	
	500
	1000

	[image: ]  STD Filtration  (1)
	 
	 

	[image: ]  High Filtration  (1)
	 
	 


(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.
(2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose.
(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.
(4) - In caso di scarso utilizzo: 5 anni.
(5) - In caso di scarso utilizzo: 24 mesi.
(6) - Rivolgersi alle officine autorizzate REHLKO .
(7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.
(8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore.
(9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.
(10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.
 



Rifornimento carburante
 
[image: ]     Importante
 
 
·  Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 .
 
[image: ]   Pericolo
 
 

· Rifornire tassativamente a motore spento.
· Gli unici carburanti ammessi sono quelli riportati in Tab. 2.3 .
· Nei paesi dove è disponibile solo carburante con un alto contenuto di zolfo è consigliabile introdurre nel motore un olio lubrificante molto alcalino o in alternativa sostituire l'olio lubrificante approvato dalla  REHLKO  più frequentemente.
· Non fumare o usare fiamme libere durante le operazioni onde evitare esplosioni o incendi.
· I vapori generati dal carburante sono altamente tossici, effettuare le operazioni solo all'aperto o in ambienti ben ventilati.
· Non avvicinarsi troppo al tappo con il viso per non inalare vapori nocivi.
· Non disperdere in ambiente il carburante in quanto altamente inquinante.
· Per effettuare il rifornimento utilizzare un imbuto onde evitare fuoriuscite di carburante, si consiglia inoltre il filtraggio per evitare che polveri o sporcizia entrino nel serbatoio.

Non riempire completamente il serbatoio carburante per permettere al carburante di espandersi.



Olio motore e filtro olio - rifornimento/controllo/sostituzione
	[image: ]     Importante
 
 
· Per le avvertenze di sicurezze vedere Par. 2.4 .
· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
· Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del MIN .
· Non superare il livello MAX . dell'asta livello olio.

	Rifornimento
1. 

Svitare il tappo rifornimento olio A o il tappo di rifornimento olio C se il tappo A non risultasse accessibile.
2. Rifornire con olio del tipo prescritto ( Tab. 2.2 ).
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	1. Prima di controllare il livello dell'olio motore assicurasi che la macchina sia in piano.
2. Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo ma non oltre il MAX .
3. Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX e reinserire in modo corretto l'asta livello olio B .
4. Riavvitare il tappo A o C .
	[image: ]    [image: ]

	Controllo livello olio motore
 
Eseguire le operazioni dal punto 3 al 6.
	 

	Sostituzione olio motore


NOTA : Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell'olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute.
 
1. Svitare il tappo rifornimento olio A o il tappo di rifornimento olio C se il tappo A non risultasse accessibile.
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	1. Svitare con apposita chiave la cartuccia filtro olio F .
2. Inserire e avvitare la nuova cartuccia filtro olio F (coppia di serraggio a 15  Nm ).
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	1. Estrarre l'asta livello olio B .
2. Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio).
3. Scaricare l'olio in un contenitore appropriato.
4. Sostituire la guarnizione E .
5. Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 35  Nm ).
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	1. Rifornire con olio del tipo e quantità prescritto ( Tab. 2.2 ).
2. Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello
3. Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX .
4. A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B .
5. Avvitare il tappo A o C .
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Refrigerante Motore - rifornimento/controllo/sostituzione
	[image: ]     Importante
 
 
· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
NOTA : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente.
 
[image: ]   Avvertenza
 
 
· Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni.
· Il punto di congelamento della miscela refrigerante è in funzione della concentrazione del prodotto in acqua.
· Oltre che abbassare il punto di congelamento il liquido permanente ha anche la caratteristica di innalzare il punto di ebollizione.
· Si approva pertanto una miscela diluita al 50% che garantisce un grado di protezione generale, evita la formazione di ruggine, correnti galvaniche e depositi di calcare.
NOTA : Componente non necessariamente fornito da  REHLKO .

	RIFORNIMENTO
1. 

Svitare il tappo  A  e rifornire il radiatore con il refrigerante composto da: 50% ANTIFREEZE e 50% acqua decalcificata.
2. Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.
3. Per motori provvisti di vaschetta d'espansione, introdurre il liquido sino al riferimento di livello massimo.
4. Riavvitare a fondo il tappo  A .
5. Mantenere il motore a regime minimo di rotazione o senza carico fino ad abbassamento e stabilizzazione del livello liquido refrigerante (il tempo di attesa varia in base alla temperatura ambiente).
6. Spegnere il motore e attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente.
7. Rabboccare fino al riferimento di livello  MAX . se presente la vaschetta d'espansione  C .
8. In assenza della vaschetta d'espansione il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.
Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.
9. Avvitare il tappo  A  del radiatore o  B  della vaschetta d'espansione  C .
 
  [image: ]  Avvertenza
 
 
· Prima dell' avviamento accertarsi che il tappo sul radiatore e sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto per evitare perdite di liquido o vapore ad elevate temperature.
· Dopo alcune ore di funzionamento spegnere il motore e attendere che raggiunga la temperatura ambiente. Verificare e ripristinare il livello del liquido refrigerante.


CONTROLLO
 
1. Eseguire le operazioni dal punto 2 al 9.
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	SOSTITUZIONE
 
1. Svitare il tappo  A  con cautela (circuito in pressione).
2. Scaricare tutto il liquido contenuto all'interno del radiatore  G tramite il rubinetto D in un contenitore appropriato.
3. Svitare le viti E e rimuovere il supporto filtro carburante G .
4. Svitare il tappo  F , rimuovere la guarnizione  H , per consentire di scaricare tutto il liquido dell'impianto contenuto all'interno dei condotti nel basamento motore.
5. Sostituire la guarnizione H .
6. Avvitare il tappo F (coppia di serraggio a 35 Nm ).
7. Fissare il suporto filtro carburante G tramite le viti E (coppia di serraggio a 25 Nm ).
8. Rifornire il radiatore.
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Cartuccia filtro aria - Controllo/Sostituzione
	 

[image: ]     Importante
 



·  Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .
NOTA:  Componenti non necessariamente forniti da  REHLKO .



	CONTROLLO / SOSTITUZIONE


1. Sganciare i due ganci  F  del coperchio  A .
2. Estrarre la cartuccia  B .
3. Pulire internamente i componenti  A e D  con l'ausilio di un panno umido.
4. Controllare le condizioni della cartuccia B , procedere alla sostituzione se si sospetta un livello di intasamento elevato anche se non si raggiungono le ore previste in Tab. 4.4 .
5. Rimontare:
- la cartuccia  B .
- il coperchio  A  verificando la corretta tenuta dei ganci  F .
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Cartuccia filtro carburante - Controllo/Sostituzione
	Controllo
 
 
[image: ]     Importante
 
 
·  Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 .
 
  [image: ]   Pericolo
 
 
· Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3.


1. Svitare leggermente il tappo drenaggio acqua A senza smontarlo.
2. Far fuoriuscire l'acqua se presente.
3. Avvitare nuovamente il tappo drenaggio acqua A non appena il carburante fuoriesce.


	[image: ]

	Sostituzione
 
 
[image: ] Importante
 
 
· Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante.

1. Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante.
2. Svitare e rimuovere la cartuccia A .
3. Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia.
4. Avvitare la nuova cartuccia A sul supporto B (serrare manualmente).
	[image: ]
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	1. Sostituire il prefiltro H se presente.
2. Eseguire le operazioni descritte al  Par. 4.2 .
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Controllo radiatore - superficie di scambio
	[image: ]    Pericolo
 
 
· Per le avvertenze di sicurezza vedere  Cap. 3 .
NOTA:  Componente non necessariamente fornito da  REHLKO .

 
[image: ]   Importante
 
 

 

· Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2.
· Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa.
· La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati.

 
1. Controllare le superfici di scambio del radiatore  A .
2. Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate.
	[image: ]


 



Controllo tubi in gomma
	  [image: ]
Pericolo
· Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3.
 
Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità.
 
 
[image: ]
Importante
· Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 .
· Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata REHLKO .
· Per gli altri tubi non illustrati fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina.
	[image: ]

	1.  Verificare l'integrità dei tubi e manicotti A .
	[image: ]


 



Cinghia alternatore - controllo/sostituzione
	Controllo
 
[image: ]     Importante
 
 
· Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 .
· Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3.


NOTA : La cinghia è a regolazione fissa.


1. Controllare la stato della cinghia A ; nel caso fosse deteriorata o non integra sostituirla .

 
NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B .


Sostituzione


1. Rimuovere cinghia A tramite l'utilizzo dell' attrezzo  ST_57 .
2. Inserire la nuova cinghia A tramite l'utilizzo dell' attrezzo ST_57 .


NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B .
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	NOTA:  il codice dell'attrezzo  ST_57 è  ED0014604780-S .
Assicurarsi che le costole della cinghia A siano correttamente inserite nelle gole della puleggia B .
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SMONTAGGIO
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MONTAGGIO


 



Motorino di avviamento
	1. Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia del motorino A tramite aria compressa.
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Alternatore
	1. Verificare esternamente lo stato ed eseguire la pulizia dell'alternatore  A  tramite aria compressa.
	[image: ]





Conservazione del prodotto
	[image: ]
Importante:
· Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) ( Par. 4.16 ).
· Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi) ( Par. 4.17 ).
· In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre  24 mesi dall'ultimo eseguito.





Stoccaggio motore fino a 6 mesi
Prima dello stoccaggio verificare che:
· L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.
· Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici.
· Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.



Stoccaggio motore oltre i 6 mesi
Eseguire i punti descritti nel Par.  4.16 .
1. Sostituire l'olio motore ( Par. 4.6 ).
2. Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.
3. Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX .
4. Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.

 

Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.
5. Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.
6. Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.
7. Spegnere il motore.
8. Svuotare completamente il serbatoio carburante.
9. Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.
10. Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.
11. Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

 

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

 

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.
12. Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.
 
Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.



Avvio motore dopo lo stoccaggio
1. Togliere la copertura protettiva.
2. Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.
3. Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.
4. Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.
5. Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX .
6. Accendere il motore e mantenerlo al regime MIN , senza carico, per circa due minuti.
7. Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.
8. Spegnere il motore e con olio ancora caldo, scaricare l'olio protettivo in un contenitore appropriato.

 
[image: ]   Avvertenza
 
 

 
• Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Par. 4.4 .

 
 
9. Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.
10. Introdurre l'olio nuovo ( Par. 4.6 ) fino a raggiungere il livello MAX .
11. Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il refrigerante nuovo fino al livello MAX ( Par. 4.7 ).



Inutilizzo della macchina
	Eseguire le operazioni di seguito se la macchina non dovrà essere utilizzata per un periodo di tempo.


4.19.1 Operazioni per il motore

		Punto
	Operazione

	1
	Fermo macchina fino a 2 mesi
	· Il luogo dovrà essere asciutto e fresco per tutto il periodo di inutilizzo macchina.
· Consultare il manuale della macchina per disconnettere la batteria (prima di disconnettere la batteria attendere almeno 5min. dopo lo spegnimento del motore).
· Assicurarsi che il motore non sia esposto alla luce diretta del sole.
· Assicurarsi che il motore non sia vicino a fonti di calore.

	
	Avviamento macchina
	· Prima di avviare il motore,controllare il Par. 4.4 per gli intervalli di manutenzione.
· Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.

	2
	Fermo macchina da 2 a 9 mesi
	· Eseguire le operazioni relative al fermo macchina al punto 1.
· Effettuare le operazioni descritte al Par. 4.11.
· Avviare il motore almeno ogni 4 mesi con le operazioni descritte al punto 1:
· Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.
· Portare il motore alla temperatura di lavoro posizionando l'acceleratore a 3/4 del MAX.
· Lasciare il motore acceso al regime minimo di rotazione per qualche minuto e spegnere il motore.  

	
	Avviamento macchina
	· Prima di avviare il motore,controllare il Par. 4.4 per gli intervalli di manutenzione.
· Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.
· Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.

	3
	Fermo macchina oltre i 9 mesi
	· Eseguire le operazioni relative al fermo macchina al punto 1 e 2.

	
	Avviamento macchina
	· Prima di avviare il motore,controllare il Par. 4.4 per gli intervalli di manutenzione.
· Verificare la qualità del liquido refrigerante tramite apposite strisce di controllo.
· Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.
· Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.



























	$MACHINE$

	$INSTRUCTION$





		Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.



	ERRORE. NEL DOCUMENTO NON ESISTE TESTO DELLO STILE SPECIFICATO.
	[image: ]





	[image: ]
	ERRORE. NEL DOCUMENTO NON ESISTE TESTO DELLO STILE SPECIFICATO.
		Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.








	IT
	4
	




	
	5
	IT



[image: C:\Users\f.filippi\Documents\job\lombardini\RETRO.png]



imgrId11036a87f91ae59df.png




imgrId14016a87f91bada41.png




imgrId14756a87f919dd67b.png




imgrId14796a87f91a12278.png




imgrId15606a87f91ac2ef0.png




imgrId15676a87f91af0cde.png




imgrId16056a87f91b7dd12.jpg




imgrId16676a87f919bef3a.jpg




image2.png
KOHLER.

IN POWER. SINCE 1920.

Lombardini s.r.. is a part of Kohler Group.
Lombardini has manufacturing facilities
in ltaly, Slovakia and India and sales
subsidiaries in France, Germany, UK, Spain
and Singapore. Kohler/Lombardini reserves
the right to make modifications without prior
notice.

www.lombardini.it

DEUTSCHLAND
Lombardini Motoren GmbH
Fritz-Klatte-Str. 6, Biirogebéude 2
D - 65933 Frankfurt

Hessen, DEUTSCHLAND
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