|  |
| --- |
| **Flashing** |
| **Bedienungshandbuch diagnose-tool** |



Sommario

[1. TITOLO 1 2](#_Toc495648770)

[1.1. Asdfsdfsdf 2](#_Toc495648771)

[1.2. Asdfsdfsdfggg 2](#_Toc495648772)


# Flashing

## Download des Mapping vom Server KOHLER.


|  |
| --- |
| Die Webseite  [**"http://iservice.lombardini.it"**](http://iservice.lombardini.it/) aufrufen und auf "KDI KOHLER DIESEL" klicken Den Text zum "PRIVACY" lesen und auf "ICH AKZEPTIERE" klicken  DIAGBOX_3.1_IT.jpg  DIAGBOX_3.2_DE.jpg  Zugangsdaten "USER ID", "PASSWORD" eingeben, "ICH BIN KEIN ROBOTER" klicken  und auf "LOG-IN" klicken.  DIAGBOX_3.3_DE.jpg  Auf "DIAGNOSTIK und FLASHING" klicken  DIAGBOX_3.6_IT.jpg  Auf "FLASHING" klicken  DIAGBOX_5.4_DE.jpg  Username und Password eingeben, dann auf "Login" klicken  DIAGBOX_5.5.jpg  Auf  "Flashing ROM" klicken.  DIAGBOX_5.6.jpg  Auf "MAC-Adresse erhalten" (1) klicken und dann die "Seriennummer" (2) eingeben. Zuerst auf "Suchen" (3) und dann auf "Herunterladen" (4) klicken.  DIAGBOX_5.7.jpg    Z_Pericolo.jpg    **Achtung**  Sollte die "MAC-Adresse" nicht automatisch erfasst werden, muss wie folgt vorgegangen werden:  Auf  "START" > "Alle Programme" > Zubehör > Steuerungen-Promp klicken.  DIAGBOX_5.8_DE.jpg  ipconfig/all schreiben.  DIAGBOX_5.9.jpg  Eingabe drücken.  DIAGBOX_5.10_DE.jpg  Bei Laptops wird die Nummer der „Physikalische Adresse“ in der Karte „Wireless LAN - Wireless Netzwerk Anschluss“ angegeben; bei festen PCs befindet sich die Physikalische Adresse in der Karte „Ethernet Ethernet“.  Jeder Computer hat eine andere Nummer.      Die Nummer der physikalischen Adresse (1) (indem die Zahlen nicht mit "-" sondern mit ":" getrennt werden) in das Feld "MAC-Adresse" des PC  übertragen.    Die "Seriennummer (2) eingeben und dann auf "Suchen" (3) klicken.  DIAGBOX_5.11.jpg  Nach beendeter Suche erscheint der Name der vom K Motor der geeigneten Mappings identifizierten Datei.  DIAGBOX_5.12_DE.jpg  Auf "Herunterladen" (4) und auf "Speichern" (5) klicken.  DIAGBOX_5.13_IT.jpg  Die Datei wird automatisch im Ordner "Download" des Computers gespeichert.  DIAGBOX_5.14_IT.jpg |

## Flashing

Zum Aufrufen der Bildschirmseite "Diagnose" Taste "Check" drücken.




Auf "UPDATE MAPS" klicken und einige Sekunden abwarten.







Die Motorzündung einschalten und dann auf "OK" drücken.




Auf "RIP.ECU."  (Neuprogrammierung ECU) klicken.



Auf  "YES" klicken.



Einige Minuten abwarten.



Auf  "OK" klicken.

