|  |
| --- |
| **Informations sur la vidange des liquides** |
| **Manuel d'atelier KDI 3404 TCR (Rev. 10.4)** |



Sommario

[1. TITOLO 1 2](#_Toc495648770)

[1.1. Asdfsdfsdf 2](#_Toc495648771)

[1.2. Asdfsdfsdfggg 2](#_Toc495648772)

# Informations sur la vidange des liquides

## Liquide réfrigérant

|  |
| --- |
| **REMARQUE:** Composant pas fourni par **KOHLER** .  Se référer à la documentation technique de la machine. |

## Huile moteur

|  |  |
| --- | --- |
| Z_Avvertenza.jpg **Important**       * Avant de procéder à cette opération, lire le [**Par. 3.3.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=642&parent=1273&txts=3.3.2) * La vidange de l'huile, devant être effectuée avec le moteur chaud, exige un soin particulier pour éviter les brûlures. Éviter le contact de l'huile avec la peau, car il peut entraîner des risque pour la santé ; il est conseillé d'utiliser une pompe d'admission de l'huile à travers l'orifice de la jauge d'huile **B** . * Tournevis électriques / pneumatiques sont interdits.  1. Dévisser le couvercle porte-cartouche **C** en effectuant trois tours complets et attendre 1 minute.   **REMARQUE:**    cette opération va permettre à l’huile contenue dans le support **G** de s’écouler correctement dans le carter d’huile.   1. Dévisser le couvercle porte-cartouche **C** et contrôler que l'huile contenue dans le support du filtre à huile **G** s'écoule vers le carter de l'huile (voir  **REMARQUE** au [**Par. 2.10.3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=561&parent=1273) ). 2. Dévisser le bouchon de ravitaillement de l’huile **A (Fig. 5.5)** . 3. Extraire la jauge de niveau d’huile **B** . 4. Enlever le bouchon de vidange de l'huile **D** et le joint **E** (le bouchon de vidange de l'huile est présent des deux côtés du carter de l'huile). 5. Vider l’huile dans un récipient approprié. (Pour l'élimination de l'huile usée, se référer au [**Par. 3.6**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=63&parent=1273) ). 6. Remplacer le joint **E.** 7. Visser le bouchon de vidange **D** (couple de serrage de **50** **Nm** ). 8. Effectuer les opérations décrites au [**Par. 6.8.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=589&parent=1273) et l'opération 5  [**Par. 6.8.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=589&parent=1273) . | 5.1.jpg  **Fig 5.1**    5.2.jpg **Fig 5.2** |
| **REMARQUE:** Cliquer pour reproduire la procédure. | <https://www.youtube.com/embed/3J7y9uoALfI?showinfo=0&rel=0> |

