|  |
| --- |
| **Informations sur le stockage** |
| **Manuel d'atelier KDI 3404 TCR-SCR (Rev. 10.4)** |



Sommario

[1. TITOLO 1 2](#_Toc495648770)

[1.1. Asdfsdfsdf 2](#_Toc495648771)

[1.2. Asdfsdfsdfggg 2](#_Toc495648772)

# Informations sur le stockage

## Conservation du produit

   **Important**

* Si les moteurs ne sont pas utilisés pendant une période allant jusqu'à 6 mois, ils doivent être protégés, par les opérations décrites dans le paragraphe Stockage du moteur (jusqu'à 6 mois) **(** [**Par. 4.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=117&parent=1273) **)** .
* Au-delà de 6 mois d’inutilisation du moteur, il est nécessaire d'effectuer une intervention protectrice pour étendre la période de stockage (au-delà de 6 mois) **(** [**Par. 4.3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=551&parent=1273) **)** .
* En cas d’inactivité du moteur, le traitement protecteur doit être répété au plus tard dans les 24 mois suivant le dernier traitement effectué.

## Stockage du moteur jusqu'à 6 mois

**Avant le stockage, vérifier que:**

* La pièce, où le moteur sera conservé, ne soit pas humide ou exposée aux intempéries. Protéger adéquatement le moteur contre la poussière, l'humidité et les agents atmosphériques.
* Le lieu ne soit pas à proximité de tableaux électriques.
* Éviter que l'emballage ne soit en contact direct avec le sol.

## Stockage du moteur au-delà de 6 mois

**Effectuer les points décrits dans le** [**Par. 4.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=117&parent=1273) **.**

1. Introduire de l'huile de protection dans le carter jusqu'au niveau **MAX** .
2. Ravitailler avec du carburant contenant des additifs pour stockages de longue durée.
3. Avec cuve d'expansion:
contrôler que le liquide de refroidissement soit au niveau **MAX** .
4. Sans cuve d'expansion: Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d’environ 5 mm.

Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant.

1. Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ 2 minutes.
2. Amener le moteur aux 3/4 du régime **MAX** . pendant 5 à 10 minutes.
3. Arrêter le moteur.
4. Vider complètement le réservoir du carburant.
5. Vaporiser de l’huile SAE 10W-40 dans les collecteurs d’échappement et d’admission.
6. Fermer les conduites d’admission et d’échappement afin d’éviter l’introduction de corps étrangers.
7. Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur. Lors du lavage du moteur avec des dispositifs de lavage sous pression ou à vapeur, éviter de diriger le jet à haute pression vers les composants électriques, les joints des câbles et les bagues d’étanchéité (système S.P.I.).

En cas de lavage à haute pression ou à vapeur, il est important de maintenir une distance minimum d’au moins 200 mm entre la surface à laver et la buse.

Éviter absolument les composants comme l'alternateur, le démarreur et la centrale.

1. Traiter les parties non vernies avec des produits protecteurs.
2. Desserrer la courroie de l'alternateur [**Par. 6.5.1 points 1 et 2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=584&parent=1273) .

Si la protection du moteur est effectuée selon les suggestions indiquées, il ne se produira aucun dégât lié à la corrosion.

## Démarrage du moteur après le stockage

1. Enlever la toile de protection.
2. Retirer le traitement protecteur des parties extérieures en utilisant un chiffon imbibé de produit dégraissant.
3. Injecter de l’huile lubrifiante (pas plus de 2 cm 3 ) dans les conduites d’admission.
4. Régler la tension de la courroie de l'alternateur ( [**Par. 6.5.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=584&parent=1273) ) ou la remplacer si elle présente des signes de détérioration.
5. Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.

 **Avertissement**

* Avec le temps, les lubrifiants et les filtres perdent leurs propriétés et caractéristiques, il faut donc les remplacer selon les critères décrits dans le [**Tab. 2.9**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=635&parent=1273) .

1. Vérifier que les niveaux d’huile et de liquide réfrigérant soient proches de **MAX** .
2. Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ deux minutes.
3. Amener le moteur aux 3/4 du régime **MAX** . pendant 5 à 10 minutes.
4. Arrêter le moteur et, avec l'huile encore chaude, effectuer l'opération décrite au [**Par. 5.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=554&parent=1273) .
5. Remplacer les filtres (air, huile, carburant) par des pièces de rechange d’origine.
6. Effectuer les opérations décrites au [**Par. 10.1**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=555&parent=1273) .
7. Effectuer les opérations décrites au [**Par. 5.1**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=553&parent=1273) et [**Par. 10.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=556&parent=1273) .

## Inutilisation de la machine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectuer les opérations suivantes si a machine est destinée à rester inutilisée pendant un certain temps.**4.5.1** **Opérations pour les versions TCR****Tab 4.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **PÉRIODE** | **OPÉRATION** |
| **1** | jusqu’à 2 mois | * Le lieu doit être sec et frais pendant toute la période d’inutilisation de la machine.
* Consulter le manuel de la machine pour déconnecter la batterie (avant de déconnecter la batterie, attendre au moins 5 min après l’arrêt du moteur).
* S’assurer que le moteur ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.
* S’assurer que le moteur ne soit pas proche de sources de chaleur.
 |
| **1a** | Démarrage après 2 mois | * Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.
 |
| **2** | jusqu’à 9 mois | * Effectuer les opérations décrites au point 1.
* Effectuer les opérations décrites aux Par. 12.4 et 12.5.
* Démarrer le moteur au moins tous les 4 mois en effectuant les opérations décrites au point 1a :
* Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.
* Amener le moteur à la température de travail en positionnant l’accélérateur aux 3/4 du MAX.
* Laisser le moteur allumé au régime minimum de rotation pendant quelques minutes, puis l’arrêter.
 |
| **2a** | Démarrage après 9 mois | * Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.
* Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.
 |
| **3** | au-delà de 9 mois | * Effectuer les opérations décrites aux points 1 et 2.
 |
| **3a** | Démarrage après plus de 9 mois | * Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Vérifier la qualité du liquide de refroidissement au moyen des bandes de contrôle prévues à cet effet.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.
* Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.
 |

 |
| **4.5.2** **Opérations pour les versions TCR-SCR****Tab 4.2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **PÉRIODE** | **OPÉRATION** |
| **1** | jusqu’à 2 mois | * Effectuer les opérations décrites au point 1 du Tab. 4.1
* Remplir le réservoir DEF avec de DEF jusqu’au niveau MAX.
* Maintenir la température ambiante entre -40 et 40 °C
* Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique
* Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.
 |
| **1a** | Démarrage après 2 mois | * Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.
 |
| **2** | jusqu’à 9 mois | * Effectuer les opérations décrites au point 2 du Tab. 4.1
* Remplir le réservoir DEF avec de DEF jusqu’au niveau MAX.
* Maintenir la température ambiante entre -40 et 25 °C
* Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique
 |
| **2a** | Démarrage après 9 mois | * Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.
 |
| **3** | au-delà de 9 mois | * Effectuer les opérations décrites au point 3 du Tab. 4.1
* Remplir le réservoir DEF avec de DEF jusqu’au niveau MAX.
* Maintenir la température ambiante entre -40 et 25 °C
* Ne débrancher aucune connexion électrique ou hydraulique
 |
| **3a** | Démarrage après plus de 9 mois | Avant le démarrage de la machine, effectuer les opérations suivantes :* Remplacer DEF dans le réservoir (consulter le manuel de la machine)
* Remplacer le filtre de DEF (Par. 6.10)
* Contrôler les intervalles d’entretien au Par. 2.8.
* Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie.
* Démarrer le moteur et, si des anomalies sont signalées au cours du démarrage ou du fonctionnement, l’arrêter, attendre 5 min, puis le redémarrer.
 |

 |

