|  |
| --- |
| **Informazioni tecniche** |
| **Manuale uso e manutenzione KDI 3404 TCR-SCR (REV. 03.7)** |



Sommario

[1. TITOLO 1 2](#_Toc495648770)

[1.1. Asdfsdfsdf 2](#_Toc495648771)

[1.2. Asdfsdfsdfggg 2](#_Toc495648772)

# Informazioni tecniche

## Descrizione generale del motore

|  |
| --- |
| - Diesel 4 tempi con cilindri in linea; - Raffreddamento a liquido;
- 4 valvole per cilindro con punterie idrauliche;

- Turbocompressore con valvola Waste-gate;

- Iniezione diretta common rail. |

## Dati tecnici motore

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | **UNITA' DI MISURA** | 10.jpg |
| **Modello motore** | **KDI 3404 TCR SCR** |
| **Cilindri** | n. | 4 |
| **Alesaggio** | mm | 96 |
| **Corsa** | mm | 116 |
| **Cilindrata** | cm 3 | 3359 |
| **INCLINAZIONE MASSIMA DURANTE IL FUNZIONAMENTO (anche in combinato)** | α |  40° max 30 min |
| α |  45° max 1 min |
| **CAPACITÀ OLIO (livello MAX.) con filtro olio montato** | **versione standard** | lt. | 15.6 |
| **PESO A SECCO** |   | 394 |

 |

## Ingombro motori (mm)

|  |
| --- |
| 11.jpg |

## Olio

 **Importante**

* Il motore può danneggiarsi se fatto lavorare con livello olio non corretto.
* Non superare il livello MAX. poichè la sua combustione può provocare un brusco aumento della velocità di rotazione.
* Utilizzare unicamente l'olio prescritto al fine di garantire una adeguata protezione, efficenza e durata del motore.
* Impiegando olio di qualità inferiore a quello prescritto, la durata del motore ne risulterà notevolmente compromessa.
* La viscosità dell'olio deve essere adeguata alla temperatura ambiente in cui il motore opera.

 **Pericolo**

* Il prolungato contatto della pelle con l'olio motore esausto può essere causa di cancro all'epidermide.
* Se il contatto con l'olio fosse inevitabile, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone non appena possibile.
* Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al **Par. DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE** .

 **2.4.1 Classificazione olio SAE**

* Identifica gli oli in base alla viscosità, non tenendo conto di nessun altra caratteristica qualitativa.
* Il codice è costituito da due numeri che indicano e devono corrispondere, alla temperatura ambiente in cui il motore opera, con un'interposizione di un " **W** ", dove il primo numero determina il valore in condizione di temperature rigide, mentre il secondo determina il valore in condizione di temperature elevate.

**2.2**

|  |
| --- |
| **OLIO PRESCRITTO** |
|     | **TCR STAGE-V (\*1) (\*2)** | **TCR TIER IV FINAL (\*1)** | **TCR/D TIER III o NON CERTIFICATO (\*3)** |
| **CON SPECIFICHE** |   **API** | CJ-4 Low S.A.P.SCK-4 Low S.A.P.S |  CJ-4 Low S.A.P.SCK-4 Low S.A.P.S | CI-4 PlusCI-4CH-4 |
| **ACEA** | E6 Low S.A.P.S. | E6 Low S.A.P.S. | E7E4 |
| **VISCOSITA'** | **SAE** | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C)5w-40 (-30°C ÷ +50°C)10w-40 (-25°C ÷ +50°C) | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C)5w-40 (-30°C ÷ +50°C)10w-40 (-25°C ÷ +50°C) | 0w-40 (-40°C ÷ +50°C)5w-40 (-30°C ÷ +50°C)10w-40 (-25°C ÷ +50°C) |

* La tecnologia Low S.A.P.S. (olio con basso contenuto di ceneri solfate, fosforo e zolfo) mantiene il catalizzatore in buone condizioni di funzionamento. La presenza di ceneri solfate, fosforo e zolfo e zolfo, nel tempo, causano l’intasamento del catalizzatore e la sua conseguente inefficienza.
* Per quanto riguarda l’olio Mid S.A.P.S., il livello di ceneri solfate è lo stesso dell’olio API CJ-4 ≤ 1,0%, ma secondo la standardizzazione ACEA questi oli sono indicati come Mid SAPS.
* La filtrazione dell’olio è estremamente importante per il corretto funzionamento e la giusta lubrificazione; cambiare regolarmente i filtri come specificato in questo manuale.

**(\*1) NOTA** : NON utilizzare carburante con contenuto di zolfo superiore a 15ppm.

**(\*2) -** **Su tutti i motori conformi alla normativa emissioni Stage-V (motori provvisti di dispositivo DPF), l'olio da utilizzare** **deve essere obbligatoriamente conforme con la specifica API** **CJ-4 Low S.A.P.S o ACEA** **E6 Low S.A.P.S.**

**(\*3) - NOTA** : Gli oli Low S.A.P.S. con ceneri solfatate <1% non possono essere usati con carburanti con contenuto di zolfo > 50ppm.

**(\*3) - NOTA:** NON utilizzare carburante con contenuto di zolfo superiore a 500ppm.

## Carburante

|  |  |
| --- | --- |
| Importante.png**Importante*** L’uso di altri tipi di carburante può causare danni al motore. Non usare carburante diesel sporco o miscele di carburante diesel e acqua poiché possono causare gravi danni al motore.
* Qualsiasi danno derivante dall’uso di carburanti diversi da quelli raccomandati non sarà coperto dalla garanzia.
 | Avvertenza.png**Avvertenza*** L’uso di carburante adeguatamente filtrato previene l’intasamento dell’impianto di iniezione. Pulire immediatamente qualsiasi fuoriuscita di carburante durante il rifornimento.
* Non conservare il carburante in contenitori galvanizzati (ovvero ricoperti di zinco). Il carburante all’interno di un contenitore galvanizzato genera una reazione chimica, producendo composti che intasano velocemente i filtri o causa guasti alla pompa di iniezione e/o agli iniettori.
* Eventuali guasti derivanti dall'utilizzo di carburante diverso da **Tab. 2.3, 2.4** non saranno coperti da garanzia.
 |
| ***Numero di cetano minimo 40. È preferibile un numero di cetano maggiore di 47, soprattutto per temperature inferiori a –20 °C (–4 °F) o altitudini superiori a 1675 m (5500 piedi).*****2.3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Certificatione -->** | **Stage 5** **Stage 4** **Stage 3B** | **Stage 3A** | **Tier IVF** | **Tier III** | **non certificati (\*1)** | **NOTE****\*1:** **nei paesi dove il carburante ha basse proprietà lubrificanti, il filtro carburante primario deve essere provvisto di dosatore di lubrificante.****Contattare Kohler per informazioni sul filtro approvato per questo scopo** **.** |
| **Tipo di Carburante -->** | (EN 590 - DIN 51628) |  | (EN 590 - DIN 51628) | Non usare oli vegetali come biocarburante non conforme alla normativa EN590. |
| **HVO 100%** (EN 15940) | Coppia e Potenza potrebbe essere inferiore dall' 1% al 5% dovuto alla bassa densità del carburante rispetto al carburante diesel. |
| Carburante militare NATO F-54 (S = 10 ppm) |  |
| JIS K 2204 No.1, No.2 |
|  |  | Grade 1-D S15 | Per ambienti con temperature inferiori agli 0°C (32°F) senza diesel artico disponibile (Grade 1-D S15, Grade 2-D S15, ASTM D 975) usare i seguenti additivi per prevenire possibili danni al motore con bassi carichi in ambienti freddi: * Power Service Diesel Fuel Supplement+Cetane Boost

Additivi differenti non sono ammessi.L'uso degli additivi ammessi non ha alcun impatto sulla tabella della manutenzione programmata.Non usare oli vegetali come biocarburante non conforme alla normativa ASTM D975 Grade1 and Grade2. |
| Grade 2-D S15 |
| carburante con contenuto di zolfo S < 500 ppm |  | carburante con contenuto di zolfo S < 500 ppm |  |
|
  |
  | carburante con alto contenuto di zolfo S < 2000 ppm |
| F-34/F-35 (kerosene, ad uso NATO) | **Funzionamento con Jet Fuels**I carburanti Jet possono essere utilizzati solo con motore provvisto di filtro carburante primario con dosatore di lubrificante.A causa della minore densità e della perdita maggiore di volume di carburante a causa della minore viscosità, a seconda della velocità e della coppia del motore, è possibile una perdita di potenza fino al 10%.Ci sono alcune proprietà problematiche del carburante tra i jet fuel elencati (viscosità, capacità lubrificanti e basso punto di ebollizione). È prevedibile un leggero aumento dell'usura del sistema di iniezione che può portare ad una durata statisticamente più breve di questi componenti. Il contenuto di zolfo deve essere inferiore a 2000 ppm. |
| F-44 (kerosene, ad uso NATO) |
| F-63 (kerosene, ad uso NATO, equivalente a F-34/F-35 con additivi) |
| JP-8 (kerosene, ad uso militare USA) |
| JP-5 (kerosene, ad uso militare USA) |
| Jet A (kerosene per aviazione civile) |
| Jet A1 (kerosene per aviazione civile)  |

2.4

|  |  |
| --- | --- |
| **ADDITIVI CARBURANTE** | **NOTE** |
| Additivi carburanti con funzioni biocida/alghicida sono ammessi solo in caso di carburante stoccato in serbatoio per lunghi periodi (un anno o più). | Per i prodotti suggeriti, contattare lo staff Kohler. |
| Questi additivi devono essere diluiti in percentuale secondo la prescrizione del prodotto durante il riempimento del serbatoio. |
| Additivi carburante con funzioni differenti non sono ammessi. |

 |

## DEF

|  |
| --- |
| 1. Conosciuto come "AUS 32" in Europa, "DEF" negli USA o "Urea Solution", è registrato con il marchio “AdBlue ® ” al Verband der Automobilindustrie (VDA ) e deve rispettare le seguenti norme ISO:
* ISO 22241-1 Quality requirements
* ISO 22241-2 Test Methods
* ISO 22241-3 Handling, transportation and Storing
* ISO 22241-4 Refilling Interface
1. Il rifornimento del serbatoio DEF deve essere eseguito tramite apposita pistola automatica presso i distributori abilitati, consultare il manuale della macchina per le operazioni di rifornimento.
2. Al rifornimento, rispettare il livello del MAX presente sul serbatoio.
3. Durante le operazioni di rifornimento deve essere evitato l’introduzione nel serbatoio di qualsiasi genere di impurità.
4. Nell’imbocco del serbatoio è presente un filtro che deve essere periodicamente pulito o sostituito (vedere la tabella di manutenzione e sostituzione - solo per serbatoio fornito da Kohler).
5. La qualità dell'DEF deve rispettare le specifiche descritte in Tab. 2.5.
 |
| Avvertenza.png**Avvertenza*** Non miscelare DEF con il carburante o altri liquidi (acqua compresa) e non rifornire il serbatoio carburante con DEF.
* La presenza del DEF all'interno dell'apposito serbatoio è necessaria per l'avviamento del motore.
* Acquisto in contenitori: il contenitore anche se aperto può essere stoccato con le medesime condizioni del contenitore sigillato.
* Non stoccare il contenitore ad una temperatura superiore ai 35° in quanto causerebbe un alterazione dell' DEF.
* In caso di congelamento del DEF all'interno del contenitore (< -11,5 °C | 11,3 °F), il DEF può essere utilizzato quando tornato allo stato liquido.
* Non esporre DEF alla luce diretta del sole.
* In caso di apertura e chiusura del contenitore di acquisto originale, il DEF deve essere controllato tramite spettrometro per verificarne la qualità prima del suo riutilizzo.
* Non immettere nel serbatoio DEF alterato in quanto il motore potrebbe non rispettare i parametri di emissioni, generare degli errori da parte della DCU e di conseguenza lo spegnimento o la non accensione del motore.
 |
| **2.5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARAMETRI** | **UNITA DI MISURA** | **VALORE** |
| Titolo | % peso | 31,8 ÷ 33,2 |
| Densità a 20 °C | kg/m3 | 1.087 ÷ 1.093 |
| Indice di rifrazione a 20 °C | °C | 1,3814 ÷ 1,3843 |
| Alcalinità come NH3 | % peso | < 0,2 |
| Biureto | % peso | < 0,3 |
| Aldeide | mg/kg | < 5 |
| Insolubili | mg/kg | < 20 |
| Fosfati come PO4 | mg/kg | < 0,5 |
| Calcio | mg/kg | < 0,5 |
| Ferro | mg/kg | < 0,5 |
| Rame | mg/kg | < 0,2 |
| Zinco | mg/kg | < 0,2 |
| Cromo | mg/kg | < 0,2 |
| Nichel | mg/kg | < 0,2 |
| Alluminio | mg/kg | < 0,5 |
| Magnesio | mg/kg | < 0,5 |
| Sodio | mg/kg | < 0,5 |
| Potassio | mg/kg | < 0,5 |
| Punto di congelamento | °C |  11 |

 |

## Raccomandazioni sul refrigerante

|  |
| --- |
| Usare liquido refrigerante a base di una miscela composta dal 50% di acqua demineralizzata e dal 50% di glicole etilenico a basso contenuto di silicato. Usare un refrigerante OAT per impieghi gravosi di lunga durata o a durata prolungata privi di silicati, fosfati, borati, nitriti e ammine
Possono essere utilizzati i seguenti refrigeranti a base di glicole etilenico per tutti i modelli della famiglia di motori KDI:
 * OAT (Organic Acid Technology) a basso contenuto di silicati: **ASTM D-3306 D-6210**
* HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) a basso contenuto di silicati: **ASTM D-3306 D-6210**

I refrigeranti di cui sopra, in formulazioni concentrate, devono essere miscelati con acqua distillata, deionizzata o demineralizzata. Se disponibile, può essere usata direttamente una formulazione premiscelata (al 40-60% o al 50-50%).Importante.png**Importante*** Non mescolare refrigeranti a base di glicole etilenico e glicole propilenico. Non mescolare refrigeranti a base di OAT e HOAT. La durata delle prestazioni dei refrigeranti OAT può essere drasticamente ridotta se contaminati con refrigeranti contenenti nitriti.
* Non usare refrigeranti per il settore automobilistico. Questi refrigeranti non contengono gli additivi giusti per proteggere i motori diesel per impieghi gravosi.

I refrigeranti OAT sono esenti da manutenzione fino a 6 anni o 6000 ore di funzionamento, purché l’impianto refrigerante sia rabboccato usando lo stesso tipo di refrigerante. Non miscelare diversi tipi di refrigerante. Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.I refrigeranti HOAT non sono tutti esenti da manutenzione e si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione. |

## Caratteristiche batterie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Batteria non di fornitura Kohler****Tab. 2.6**

|  |
| --- |
| **BATTERIE CONSIGLIATE** |
| **TEMPERATURA AMBIENTE** | **MOTORINO AVVIAMENTO** | **OLIO** | **TIPO BATTERIA** | **CONDIZIONE MACCHINA** |
| ≥ - 25°C | 3.2kW + HEATER | 10W-405W-40 | 880CCA SAE (=1000 A (EN)) | carichi parassitici idraulici leggeri o frizione e cambio meccanico |
| ≥ - 25°C | 4.2kW + HEATER | 1000CCA SAE =(1250 A (EN)) | carichi parassitici idraulici pesanti |

 |

## Strategia Inducement dell'impianto ATS

|  |
| --- |
| L'inducement è l'operazione di riduzione delle performance del motore dovuta al rilevamento da parte della DCU ad un malfunzionamento o manomissione dell'impianto ATS.Il grado di Inducement viene deciso dalla ECU in base all'errore che la DCU ha rilevato.L'informazione sul quadro macchina o l'attivazione dell'Inducement può avvenire per i seguenti motivi:
 * Basso livello di DEF
* Qualità scadente delDEF
* Interruzione del dosaggio di DEF
* Malfunzionamento della valvola EGR
* Manomissione dei sistemi di monitoraggio dell'impianto ATS.

La strategia dell'Inducement viene applicata in base a:
 * problema rilevato
* ore trascorse.
 |
| **NOTA: le ore vengono azzerate dopo 40h senza rilevamento di alcuna anomalia da parte della DCU, in caso contrario le ore vengono sommate alle precedenti già contabilizzate. Per il basso livello di DEF l'attivazione avviene in base alla percentuale di liquido presente all'interno del serbatoio DEF, non vengono contabilizzate le ore di anomalia.** |
| **Di seguito si elenca la strategia per le varie anomalie (Stage V - EU):** L'Inducement può essere di 2 livelli, di seguito elencati:* 1° livello: riduzione del 25% della coppia MAX disponibile.
* 2° livello: riduzione del 50% della coppia MAX disponibile e riduzione del 40% dei giri MAX disponibili.

Prima dell'attivazione dell'Inducement (1° livello o 2° livello) la ECU attiva un warning o una spia sul quadro macchina (consultare la documentazione della macchina per conoscere il tipo di warning).
***Basso livello di DEF**** attivazione informazione sul quadro macchina: <10% del livello MAX
* Inducement di 1° livello: <2.5% del livello MAX
* Inducement di 2° livello: 0% del livello MAX

***Qualità scadente del DEF**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 10h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 20h dal rilevamento dell'anomalia

***Interruzione del dosaggio di DEF**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 10h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 20h dal rilevamento dell'anomalia

***Malfunzionamento della valvola EGR**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 36h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 100h dal rilevamento dell'anomalia

***Manomissione dei sistemi di monitoraggio dell'impianto ATS**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 36h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 100h dal rilevamento dell'anomalia
 |
| **Di seguito si elenca la strategia per le varie anomalie (Tier 4 Final - USA):** L'Inducement può essere di 3 livelli, di seguito elencati:* 1° livello: riduzione del 25% della coppia MAX disponibile.
* 2° livello: riduzione del 50% della coppia MAX disponibile e riduzione del 40% dei giri MAX disponibili.
* 3° livello: il motore lavora al minimo dei giri e della coppia MAX disponibile

Prima dell'attivazione dell'Inducement (1° livello, 2° livello o 3° livello) la ECU attiva un warning o una spia sul quadro macchina (consultare la documentazione della macchina per conoscere il tipo di warning).
***Basso livello di DEF**** attivazione informazione sul quadro macchina: <15% del livello MAX
* Inducement di 1° livello: <5% del livello MAX
* Inducement di 2° livello: <2.5% del livello MAX
* Inducement di 3° livello: <0.5% del livello MAX

***Qualità scadente del DEF**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 1h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 2h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 3° livello: dopo 3h dal rilevamento dell'anomalia

***Interruzione del dosaggio di DEF**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 1h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 2h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 3° livello: dopo 3h dal rilevamento dell'anomalia

***Malfunzionamento della valvola EGR**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 1h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 2h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 3° livello: dopo 3h dal rilevamento dell'anomalia

***Manomissione dei sistemi di monitoraggio dell'impianto ATS**** attivazione informazione sul quadro macchina: al rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 1° livello: dopo 1h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 2° livello: dopo 2h dal rilevamento dell'anomalia
* Inducement di 3° livello: dopo 3h dal rilevamento dell'anomalia
 |

