|  |
| --- |
| **Informazioni sulla manutenzione** |
| **Manuale uso e manutenzione KDI 3404 TCR / KDI 3404 TCR HT (REV. 11.6)** |



**Registrazione modifiche al documento**

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rilasciato da** | **Codice** | **Revisione** | **Data di emissione** | **Data revisione** | **Redatto da** | **Visto** |
|  | 3404tcr |  |  |  |  |  |

**Istruzioni originali**

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

[1. TITOLO 1 2](#_Toc495648770)

[1.1. Asdfsdfsdf 2](#_Toc495648771)

[1.2. Asdfsdfsdfggg 2](#_Toc495648772)

# Informazioni sulla manutenzione

## Informazioni utili sulla manutenzione

* In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle [**Tab. 5.1 e Tab. 5.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=390&parent=1263) .
* I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.
* La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.
* Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.

   **Avvertenza**

* Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.
* Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.
* Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente;

- siano serrati correttamente:

il tappo scarico olio;

il tappo rifornimento olio.

 **Importante**

* Prima di eseguire l'operazione vedere il  [**Par. 3.2.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=372&parent=1263) .

     **Pericolo**

* Per le avvertenze di sicurezza vedere [**Cap. 3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=59&parent=1263) .

## Manutenzione periodica

Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle **Tab. 5.1,** **Tab. 5.2,** **Tab. 5.3 e** **Tab. 5.4** sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche raccomandate in questo manuale.

**5.1**

|  |
| --- |
| **CONTROLLO E PULIZIA** |
| **DESCRIZIONE OPERAZIONE** | **FREQUENZA (ORE)** |
| **100** | **250** | **500** | **5000** |
| [Livello olio motore](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=376&parent=1263) (4) (8) |  |   |   |   |
| [Livello refrigerante](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=381&parent=1263) (8)(9) | Componenti non forniti da **KOHLER** .Fare riferimento alla documentazione tecnica del veicolo |
| [Cartuccia filtro aria a secco](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=378&parent=1263) (2) |
| [Superfice di scambio radiatore e Intercooler](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=379&parent=1263) (2)(8) |
| [Cinghia alternatore](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=383&parent=1263) (8) |   |  |   |   |
| [Manicotti in gomma](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=380&parent=1263) (asp. aria/refrigerante) |   |   |  |   |
| Tubi carburante |   |   |  |   |
| Motorino di avviamento (6) |   |   |   |  |
| Alternatore (6) |   |   |   |  |

 **5.2**

|  |
| --- |
| **SOSTITUZIONE** |
| **DESCRIZIONE OPERAZIONE** | **FREQUENZA (ORE)** |
| **2000** | **5000** |
| Manicotto di aspirazione (filtro aria - collettore aspirazione) (6) (7) |   |  |
| Manicotti liquido refrigerante (6) (7) |   |  |
| Tubi carburante (6) (7) |   |  |
| Cinghia alternatore | Cinghia Poly-V in condizioni gravose (6) |  |   |
| Cinghia Poly-V in condizioni normali (6) |   |  |
| Liquido refrigerante | OAT (6) |   |  |
| HOAT (6)(10) |   |  |
| [Cartuccia filtro aria a secco](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=389&parent=1263) (2) | Componenti non forniti da **KOHLER** .Fare riferimento alla documentazione tecnica del veicolo |
| [ATS](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=2678&parent=1263) (6) | Richiesta ECU (attivazione spia o messaggio) consultare la documentazione della macchina |

**5.3**

|  |
| --- |
| **SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE** |
| **VERSIONE MOTORE** | **FREQUENZA (ORE) -** [**6.1**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=385&parent=1263) **-** [**6.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=386&parent=1263) |
| **250** | **500** |
| KDI TCR Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V (1) |   |  |
| KDI TCR/D Tier 3 – Stage IIIA (1) |  |   |

**5.4**

|  |
| --- |
| **SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE** |
| **VERSIONE MOTORE** | **FREQUENZA (ORE) -** [**6.3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=388&parent=1263) |
| **250** | **500** |
| KDI TCR Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V (1) |   |  |
| KDI TCR/D Tier 3 – Stage IIIA (1) |  |   |

(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.

(2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose.

(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.

(4) - Per motori con sistema ATS ( [**vedi Par. 1.6**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template4/manuale.jsp?id=2676&parent=1263) ) il controllo deve essere eseguito ogni 50 ore o ogni settimana.
(6) - Rivolgersi alle officine autorizzate **KOHLER** .

(7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.

(8) - **Il primo controllo** deve essere eseguito dopo 10 ore.

(9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.

(10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.

## Controllo livello olio (asta standard)

|  |  |
| --- | --- |
| Z_importante.jpg **Importante**  * Prima di eseguire l'operazione vedere il [**Par. 3.2.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=372&parent=1263) .
* Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del minimo.
1. Rimuovere l'asta livello olio **B** e controllare che il livello sia prossimo al **MAX** .
2. Rabboccare se il livello non è prossimo al **MAX** .
3. Reinserire in modo corretto l'asta livello olio **B** .
4. Riavvitare il tappo **A** e/o **C (Fig. 5.2)** .
 | Fig._5.1.jpg**Fig 5.1**Fig._5.2.jpg**Fig 5.2** |

## Controllo filtro aria

|  |
| --- |
| **NOTA** : Componenti non forniti da **KOHLER** .Fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina. |

## Controllo radiatore - superficie di scambio

|  |
| --- |
| **NOTA** : Componenti non forniti da **KOHLER** .Fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina. |

## Controllo tubi in gomma

|  |  |
| --- | --- |
|   Z_Pericolo.jpg   **Pericolo**  * Per le avvertenze di sicurezza vedere [**Cap. 3.**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=59&parent=962)

Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità.  Z_importante.jpg **Importante**  * Prima di eseguire l'operazione vedere il [**Par. 3.2.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=372&parent=1263) .
* Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata **KOHLER** .
* Per gli altri tubi non illustrati fare riferimento alla documentazione tecnica della macchina.
 | Fig._5.3.jpg**Fig 5.7** |
| 1. Verificare l'integrità dei:

- Tubi per il circuito carburante **A** .

- Manicotti per il circuito di raffreddamento **B** .

- Tubi per il raccordo sfiato **C** . |   Fig._5.4.jpg**Fig 5.8** |

## Controllo livello refrigerante

|  |  |
| --- | --- |
| Z_importante.jpg **Importante**  * Prima di eseguire l'operazione vedere il [**Par. 3.2.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=404&parent=1369) .

   Z_Pericolo.jpg   **Pericolo**  * Per le avvertenze di sicurezza vedere [**Cap. 3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=59&parent=1369) **.**

**NOTA** : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente.Z_Avvertenza.jpg **Avvertenza**  * Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni.

**NOTA** : Componente non necessariamente fornito da **KOHLER** . 1. Avviare il motore senza tappo **A** sul radiatore.
2. Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.
3. Rabboccare se necessario.
4. Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.
5. Avvitare il tappo **A** del radiatore.
6. Per motori provvisti di vaschetta d'espansione **,** controllare che il livello del liquido di raffreddamento **B** sia prossimo al **MAX.**

**NOTA** : Per il rifornimento fare riferimento al [**Par. 4.6**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=410&parent=1369) . Z_Avvertenza.jpg **Avvertenza** * Prima del riavvio accertarsi che il tappo sul radiatore o sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto onde evitare fuoriuscite di liquido o vapore ad elevate temperature.
 | Cap_4_03.pngCap_4_03a.png**Fig 5.7** |

## Controllo cinghia alternatore Poly-V

|  |  |
| --- | --- |
| Z_importante.jpg **Importante**  * Prima di eseguire l'operazione vedere il [**Par. 3.2.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=372&parent=1263) .

 Z_Pericolo.jpg   **Pericolo**  * Per le avvertenze di sicurezza vedere [**Cap. 3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=59&parent=1263) **.**

**NOTA** : La cinghia Poly-V è a regolazione fissa.1. Controllare la stato della cinghia **A** ; nel caso fosse deteriorata o non integra **sostituirla** .

 **NOTA** : Assicurasi che le nervature della cinghia **A** siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge **B** (come raffigurato in **D1** e **D2** ).
 1. Avviare il motore e dopo qualche minuto di funzionamento spegnerlo e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente e verificare il tensionamento della cinghia nel punto **p** .Il controllo con vibrazione ha un valore compreso tra **135** e **178 Hz** .

**NOTA** : Se la cinghia risulta non conforme ai valori di tensione prescritti procedere alla sostituzione presso un'officina autorizzata **KOHLER** . | Fig._5.5.jpg**Fig 5.14**Fig._5.6.jpg**Fig 5.15** |

## Controllo cartuccia filtro e prefiltro carburante

|  |  |
| --- | --- |
| Z_importante.jpg **Importante**  * Prima di eseguire l'operazione vedere il [**Par. 3.2.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=372&parent=1263) .

 Z_Pericolo.jpg   **Pericolo**  * Per le avvertenze di sicurezza vedere [**Cap. 3**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=59&parent=1263) **.**

Quando si accende la spia presenza acqua nella cartuccia filtro carburante:1. Svitare leggermente la vite a farfalla **A** senza smontarla.
2. Far fuoriuscire l'acqua se presente.
3. Avvitare la vite a farfalla **A** non appena il carburante fuoriesce.
 | Fig._5.7.jpg**Fig 5.16** |

## Conservazione del prodotto

 **Importante**

* Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) **(** [**Par. 5.11**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=80&parent=1263) **)** .
* Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi) **(** [**Par. 5.12**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=396&parent=1263) **)** .
* In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore fino a 6 mesi

|  |
| --- |
| **Prima dello stoccaggio verificare che:*** L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.
* Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici.
* Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.
 |

## Stoccaggio motore oltre i 6 mesi

**Eseguire i punti descritti nel** [**Par. 5.11**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=80&parent=962) **.**

1. Sostituire l'olio motore [( **Par. 6.1** )](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=385&parent=1263) .
2. Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.
3. Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello **MAX** .
4. Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.

Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.

1. Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.
2. Portare il motore a 3/4 del regime **MAX** . per 5÷10 minuti.
3. Spegnere il motore.
4. Svuotare completamente il serbatoio carburante.
5. Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.
6. Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.
7. Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

1. Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.

Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

1. Togliere la copertura protettiva.
2. Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.
3. Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.
4. Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.
5. Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a **MAX** .
6. Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti.
7. Portare il motore a 3/4 del regime **MAX** . per 5÷10 minuti.
8. Spegnere il motore e con olio ancora caldo [( **Par. 6.1** )](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=385&parent=1263) , scaricare l'olio protettivo in un contenitore appropriato.

 **Avvertenza**

• Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in [**Tab. 5.2**](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=390&parent=1263) .

1. Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.
2. Introdurre l'olio nuovo [( **Par. 4.5** )](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=374&parent=1263) fino a raggiungere il livello **MAX** .
3. Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il refrigerante nuovo fino al livello **MAX** [( **Par. 4.6** )](https://iservice.lombardini.it/jsp/Template2/manuale.jsp?id=375&parent=1263) .

